Предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2019 год в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:г. Москва, 15-я Парковая ул., д. 56
15.11.2019
	№
	Наименование мероприятия
	Цель мероприятия
	Периодичность, специфика мероприятия
	Условие, при которых мероприятие может быть выполнено
	Применяемые технологии, оборудование и материалы
	Возможные исполнители мероприятий
	Источник финансирования
	Характер эксплуатации после реализации мероприятия
	Влияние стоимости мероприятия на месячную плату за содержание и ремонт жилого помещения, в % (в рублях)
	Единицы измерения объема работ
	Объем работ
	Вид сберегаемого энергетического ресурса
	Ед.изм. сберегаемого энергети-ческого ресурса
	Расходы на меро-приятие,
тыс. руб.
	Экономия ресурсов
	Средний срок оку-паемости,
лет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в натуральном выражении, кол-во ед.
	в денежном выражении, тыс.руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	16

	Перечень основных возможных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме

	Информационная среда

	1.
	Информирование потребителей о возможности оснащения индивидуальными приборами учета потребления энергетических ресурсов в квартирах
	Начисление платы за фактические потребленные энергоресурсы
	Постоянно
	Особых условий не требуется
	На общем собрании собственников жилых помещений/ при обращении собственников жилых помещений в управляющую компанию
	Управляющая Компания
	-
	Периодические консультации
	Не влияет
	Количественная характеристика не предусмотрена

	Система отопления

	2.
	Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии (в случае отсутствия прибора), обеспечение его сохранности и работоспособности
	Учет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме
	Установка не актуальна, снятие показаний - ежемесячно
	Соблюдение межповерочных интервалов.
	Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений
	Управляющая Компания
	Плата за управление, содержание и текущий ремонт
	Периодический осмотр, поверка, ремонт, гидравлическиеиспытания
	Не влияет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Промывка трубопроводов и стояков системы отопления
	1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
	Ежегодно при подготовке МКД к экплуатации в осенне-зимних условиях
	Особых условий не требуется
	Промывочные машины и реагенты
	Управляющая Компания
	Плата за управление, содержание и текущий ремонт
	Периодический осмотр, ремонт
	Не влияет
	шт
	25
	тепловая энергия
	Гкал
	35 000,00
	
	
	1 год

	4.
	Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов
	1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
	Не требуется.
	Проектом данного дома предусмотрены и при строительстве дома использованы современные изоляционные материалы.
	Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров
	Управляющая Компания
	Плата за управление, содержание и текущий ремонт
	Периодический осмотр, ремонт
	Не влияет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Система горячего водоснабжения

	1.
	Установка коллективного (общедомового) прибора учета горячей воды (в случае отсутствия прибора), обеспечение его сохранности и работоспособности
	Учет горячей воды, потребленной в многоквартирном доме
	Установка произведена, снятие показаний - ежемесячно
	Соблюдение межповерочных интервалов.
	Прибор учета горячей воды, внесенный в государственный реестр средств измерений
	Управляющая Компания
	Плата за управление, содержание и текущий ремонт
	Периодический осмотр, поверка, ремонт, снятие показаний
	Не влияет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Тукущий ремонт изоляции трубопроводов горячего водоснабжения и центрального отопления в подвальных помещениях
	1). Рациональное использование тепловой энергии. 2). Экономия потребления тепловой энергии в системе горячего водоснабжения и центрального отопления
	Ремонт не требуется.
	-
	Современные теплоизоляционные материалы
	Управляющая компания
	-
	Периодический осмотр, ремонт
	Не влияет
	-
	-
	Горячая вода, центральное отопление
	м³, Гкалл
	-
	-
	-
	-

	Система холодного водоснабжения

	1.
	Ежемесячное снение показаний общедомовых приборов учета холодной воды (ОДПУ ХВС), установленного в подвальном помещении МКД. Передача показаний в расчет ресурсоснабщающей организации
	Учет холодной воды, потребленной квартирами многоквартирного дома
	Снятие показаний - ежемесячно
	Соблюдение межповерочных интервалов.
	Оющедомой прибор учета холодной воды
	Управляющая компания
	-
	Снятие показаний. Передача показаний в расчет.
	Не влияет
	ОДПУ ХВС, (шт)
	1
	холодная вода
	м³
	-
	-
	-
	-

	Система электроснабжения

	1.
	Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы
	1) Экономия электроэнергии. 2) Улучшение качества освещения
	Модернизация светильников - разово, дальнейшее обслуживание - постояннно
	Решение общего собрания собственников
	Люминесцентные лампы, светодиодные лампы
	Управляющая Компания
	Плата за управление, содержание и текущий ремонт
	Периодический осмотр , протирка - ежегодно, замена вышедших из строя ламп по необходимости
	
	шт.
	60
	электрическая энергия
	Вт.
	7 200,00
	
	
	1год

	2.
	Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования
	1) Автоматическое регулирование освещенности; 2) Экономия электроэнергии
	В Данном МКД не допускается. В местах общего пользования предусмотрено постоянное освещение от аварийной группы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук)
	Экономия электроэнергии
	Модернизация - разово, дальнейшее обслуживание - постояннно
	Решение общего собрания собственников
	Автоматические системы включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующие на движение (звук)
	Управляющая организация
	плата за содержание и ремонт жилого помещения
	Периодический осмотр, настройка, ремонт
	
	шт.
	60
	Электрическая энергия
	Вт.
	24 000,00
	
	
	1год

	0

	2.
	Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений и чердачных помещениях
	1) Снижение утечек тепла через подвальные проемы. 2) Рациональное использование тепловой энергии
	Разово. В период подготовки дома к экплуатации в осенне-зимний период
	Не допускается н аданном МКД. При реализации данного мероприятия будет нарушена общеломовая система аентиляция
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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